|  |  |
| --- | --- |
| **ESCENARI** | |
| DIMENSIONS | |
| Amplada | 11,50m |
| Alçada | 7,00m |
| Alçada bambalinó | 5,10m |
| Distancia boca a teló de fons | 8,00m |
| Distancia boca a ciclorama | 8,20m |
| Distancia boca a fons d’escenari | 10,00m |
| Alçada de la pinta | 14,00m |

|  |  |
| --- | --- |
| **DADES DE LA SALA** | |
| Aforament platea | 334 seients |
| Aforament amfiteatre | 187 seients |
| Teló de boca | Motoritzat |
| Terra escenari | Fusta negre |
| Càmera negra |  |
| Alçada escenari | 100 cm |
| Accés carrega | A peu d’escenari |
| Amplada porta carrega | 260 cm |
| Alçada porta carrega | 390 cm |
| Control llum sala | Cabina i escenari |

|  |  |
| --- | --- |
| **EQUIPAMENT IL·LUMINACIÓ** | |
| PC Strong str 650-1000 PC+PF visera i porta filtre | 10 |
| Fresnel Strong str 650-100 F+PF visera i porta filtre | 10 |
| Retall Strong STR 650-1000 R+PF 14º-41º | 12 |
| Panorama asimètric Selecon JUI EYE | 12 |
| Par 64 | 12 |
| Par led 7ch LD system | 9 |
| Par LEd 8ch Biteq | 12 |
| Dimmer digital DMX512- 3kw | 60 ch |
| DMX512- Strong Splite 1-8 | 8 ch |
| Retalls Led Prolights ECL ct Plus 25º-50º | 3 |
| Retalls Led Briteq (fixes al pont) | 7 |
| Taula piccolo II S48 1000, 1024 canals i 48 submasters |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipament de so** | |
| Altaveus Seeburg G3 2400w + 700w 140 db | 2 |
| Altaveus subgreus SUB1802 3000w 4ohm | 2 |
| monitors TXD-12-M | 4 |
| Etapa potència RAM Audio model MDi2-6K 2x3000w | 1 |
| Etapa potència RAM Audio MDI2-6K 2x3000w a | 1 |
| Etapa potència RAM Audio MDI2-2K7 2x1350w | 1 |
| Etapa potència Lab gruppen IPD2400 | 1 |
| Processador 4 entr. 8 sortides Xil·lica DLP-4080 | 1 |
| Taula de mescles Midas M-32 |  |
| DL 32 | 1 |
| Reproductor CD | 1 |
| Micro Shure sm-58 | 6 |
| Micro Shure sm-57 | 4 |
| Micro Audio Tecnica At 4041 | 2 |
| Micro Shure Beta 52 | 1 |
| DI LA model D12 MKII | 3 |
| DI BSS | 2 |
| Micro senheiser e-604 | 3 |
| Micro s/fil Shure - PGX24ES/SM58 | 2 |
| Micro diadema akg | 2 |
| Micro AKG C 3000 B | 2 |
| Micro Shure beta 91 | 2 |
| Micro DPA 4099 amb pinça piano i contrabaix | 2 |
| Peus de micro | 21 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipament de video** | |
| Projector Epson 7.000 lumens | 1 |
| Pantalla de projecció | 10 x 7 m |

|  |  |
| --- | --- |
| **Infraestructura** | |
| Barra electrif. motorit. escenari 18 línies | 5 |
| Barra electrificada a platea 18 linies | 1 |
| Barra motoritzada sense electrificar | 5 |
| Estructures carrer | 6 |
| Escala 6 m | 1 |

|  |
| --- |
| **Camerinos** |
| 3 camerinos amb miralls, tocador, lavabo, penja-robes, cadires i dutxa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Amfiteatre** | |
| Aforament | 187 seients |
| Altaveus Turbosound | 5 |
| Taula behringer X-32 compact |  |
| Pantalla projecció 4x3 m | 1 |
| Projector Epson EB-L730U 7000 lumens | 1 |
| Blue Ray | 1 |
| Reproductor Compact Disc | 1 |
| Retalls | 6 |